!!Subbasin assessment. Criteria is calculated for period DD. Variables: rout, cout  Unit: m3/s  
SUBID	NSE	CC	RE(%)	RSDE(%)	Sim	Rec	SDSim	SDRec	MAE	RMSE	Bias	SDE	KGE	KGESD	KGEM	NRMSE	NSEW	Nrec
3587	-0.1376	0.4659	-44.7216	-40.8432	1.3555	2.4521	1.1144	1.8838	1.0972	2.0092	-1.0966	-0.7694	0.1925	0.5916	0.5528	0.2739	0.2013	365
